附件1

**医保业务综合服务终端采购项目采购清单、参数及评分标准**

**★一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量（台）** | **单价限价 （元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 医保业务综合服务终端 | 4 | 4900 | 19600 | 以上价格含税、含安装和两年质保 |
|  | 合计：（大写）壹万玖仟陆佰圆整 | 19600 |  |

**二、技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 医保业务综合服务终端 | **1、显示器**：尺寸：≥8英寸 ，分辨率：≥800\*1280，电容式触控屏；▲**2、处理器**：八核； 主频2.0GHz及以上；**3、存储器**：4GB+64GB及以上；▲**4、操作系统**：Android 9.0及以上；**5、网络**：WIFI:2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络；**6、人脸识别**：基于 3D 结构光摄像头，具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份；▲**7、读卡**：支持二代身份证读卡；**8、二维码识读**：传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≥7.5mil，**9、加密安全**：内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆；**10、电源适配器**：12V 3A；**11、GPS上送**：具备地理位置信息获取和上送能力，应对地理位置信息进行有效保护，防止被篡改；**12、外部接口**：网口\*1；USB\*2； 电源口\*1； | 4 | 台 |

**★三、售后服务的要求:**

质保贰年，质保期内，成交供应商负责提供产品维护、维修及抢修服务，并提供7×24小时365天无休服务。服务期限内属质量问题所发生的一切费用由成交供应商承担。服务响应时间：成交供应商在接收到采购人通知后1小时内响应，2小时内维修人员到场，24 小时内完成设备维修或更换工作。

**备注：本项目带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足参数需求。**

# 评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)\*30 |  |
| 2 | 技术指标25% | 25分 | 完全符合招标文件的要求没有负偏离得25分；招标文件无“▲”为基本技术指标，一项不满足扣1分；招标文件中带“▲”为重要技术条款，一项不满足扣2分 |  |
| 3 | 服务方案15% | 15分 | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评审，项目服务方案包含①安装、调试方案；②质量保障措施；③售后服务方案。涵盖以上内容且方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得15分，在此基础上，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺陷扣2.5分，本项扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或前后表述不一致。） |  |
| 4 | 业绩30% | 30分 | 投标人每提供一份投标人的同类医院业绩得5分，最高得30分，未提供则不得分。 |  |