大邑县人民医院

2025年度零星家具配送服务采购项目比选文件

**一、项目名称：**2025年度零星家具配送服务采购项目

**二、项目预算：**人民币45000.00元,最高单价限价汇总为21370.00元。（根据单价据实结算，最终结算金额不超过本项目预算。）

**三、项目清单及技术参数**

**1.项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **单价限价（元）** |
|  | 两人位等候椅（有靠背） | 1195\*675\*800mm（±10） | 组 | 580.00/组 |
|  | 三人位候诊椅（有靠背） | 1750\*670\*770mm（±10） | 组 | 1370.00/组 |
|  | 三人位候诊椅（无靠背） | 1470\*430\*445mm（±10） | 组 | 975.00/组 |
|  | 四人位候诊椅（有靠背） | 2372\*670\*770mm（±10） | 组 | 2300.00/组 |
|  | 四人位候诊椅（无靠背） | 1980\*400\*450mm（±10） | 组 | 1500.00/组 |
|  | 活动三抽柜 | 390\*500\*600mm（±10） | 个 | 230.00/个 |
|  | 六门更衣柜 | 900\*515\*1800mm（±10） | 组 | 680.00/组 |
|  | 单节文件柜 | 850\*390\*380mm | 节 | 180.00/节 |
|  | 档案柜 | 850\*390\*440mm | 节 | 260.00/节 |
|  | 文件柜 | 850\*390\*1800mm | 组 | 520.00/组 |
|  | 资料柜 | 850\*390\*1800mm | 组 | 840.00/组 |
|  | 储物柜 | 900\*400\*1800mm | 组 | 940.00/组 |
|  | 茶几 | 1200\*600\*450mm | 组 | 363.00/组 |
|  | 对坐屏风桌 | 1200\*600\*750mm | 组 | 850.00/组 |
|  | 办公桌 | 1800\*1100\*760mm | 组 | 1,730.00/组 |
|  | 办公桌 | 1600\*1040\*760mm | 组 | 1,500.00/组 |
|  | 办公桌 | 1400\*700\*760mm | 组 | 800.00/组 |
|  | 办公桌 | 1200\*600\*760mm | 组 | 630.00/组 |
|  | 条桌（有抽屉） | 1200\*400\*760mm | 张 | 324.00/张 |
|  | 条桌(无抽屉) | 1200\*300\*760mm | 张 | 230.00/张 |
|  | 主机托 | 262\*470\*140mm | 个 | 55.00/个 |
|  | 网棉椅 | 常规 | 张 | 180.00/张 |
|  | 可降升圆椅（有靠背） | 常规 | 把 | 260.00/把 |
|  | 可降升圆椅 | 常规 | 把 | 180.00/把 |
|  | 折叠椅 | 常规 | 把 | 353.00/把 |
|  | 皮面椅 | 400\*460\*900mm | 把 | 150.00/把 |
|  | 实木椅 | 400\*400\*860mm | 把 | 170.00/把 |
|  | 转椅 | 常规 | 把 | 280.00/把 |
|  | 沙发 | 2000\*750\*800mm(±20) | 张 | 1800.00/张 |
|  | 单人位沙发 | 920\*750\*620mm(±20) | 张 | 900.00/张 |
|  | 电脑桌 | 常规 | 张 | 240.00/张 |
|  | 本清单外新增的项目按市场价格另行结算 | \ | \ |  |
| **合计（元）** | **单价汇总报价：21370.00元（大写：贰万壹仟叁佰柒拾元整）** |

**2.技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 技术及功能要求 | 单位 | 单价限价（元） |
|  | 两人位等候椅（有靠背） | 1195\*675\*800mm（±10） | 1.横梁:采用1.5mm厚度的五角钢板钢板管。2.扶手脚：采用1.2mm精选钢，一次成型。 3.座板：采用1.2mm冷扎钢板。 | 组 | 580.00/组 |
|  | 三人位候诊椅（有靠背） | 1750\*670\*770mm（±10） | 1.承重横梁：采用不小于1.5mm厚度的三角钢板管。2.扶手脚：采用不小于1.2mm厚度的钢板管。▲3.采用不小于1.2mm冷扎钢板。符合GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》及GB/T11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求。（**提供“冷轧钢板”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。▲4.垫子：PU革覆面，内衬聚氨甲酸酯，简称聚氨酯泡沫，由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型弯板PU。（**提供“PU（革）皮料”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型。 ▲6.等候椅符合检测类别包含但不限于：产品外形尺寸偏差，形状和位置公差，金属件外观要求（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层），标志和使用说明，结构安全，配件，塑料件外观要求，金属喷漆(塑)涂层理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力），椅凳类稳定性（**提供“等候椅”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。 | 组 | 1370.00/组 |
|  | 三人位候诊椅（无靠背） | 1470\*430\*445mm（±10） | 1.椅脚: 2.0mm优质冷轧钢板。2.座板:表面包聚氨酯(PU)内镶15mm厚多层板，多层板预埋4粒M8螺丝锥母安装使用。3.承重横梁：采用铝合金型材压铸成型。4.调节脚： 外壳采用1.2mm拉丝不锈钢板冲压成型，贴地采用优质PP静音塑胶垫。 | 组 | 975.00/组 |
|  | 四人位候诊椅（有靠背 ） | 2372\*670\*770mm（±10） | 1.承重横梁：采用不小于1.5mm厚度的三角钢板管。2.扶手脚：采用不小于1.2mm厚度的钢板管。3.采用不小于1.2mm冷扎钢板。4.垫子：PU革覆面，内衬聚氨甲酸酯，简称聚氨酯泡沫，由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型弯板PU。5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型。  | 组 | 2300.00/组 |
|  | 四人位候诊椅（无靠背） | 1980\*400\*450mm（±10） | 1.椅脚: 2.0mm优质冷轧钢板。2.座板: 表面包聚氨酯(PU)内镶15mm厚多层板，多层 板预埋4粒M8螺丝锥母安装使用。3.承重横梁：采用铝合金型材压铸成型。4.调节脚： 外壳采用1.2mm拉丝不锈钢板冲压成型，贴地采用优质PP静音塑胶垫。 | 组 | 1500.00/组 |
|  | 活动三抽柜 | 390\*500\*600mm（±10） | 1.基材：采用环保E0级三聚氰氨刨花板,符合国家标准。2.封边条：选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。▲3.三节路轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》（**提供“三节路轨”带CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件**）。 4.配件：采用三合一五金配件。  | 个 | 230.00/个 |
|  | 六门更衣柜 | 900\*515\*1800mm（±10） | ▲1.柜体及搁板均采用厚度≥0.6mm冷轧板钢板,符合GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》及GB/T11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求。（**提供“冷轧钢板”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。2.金属喷漆涂层耐腐蚀性符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 ▲3.拉手：采用钢制冲压锁扣拉手，与柜体连接稳固不脱落，在转动和关闭时不和柜体产生碰撞声，符合QB/T3826-1999检验标准，耐腐蚀等级≥9 级（**提供“钢制冲压锁扣拉手”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。▲4.表面采用粉末涂粉（塑粉），符合HG/T 2006-2022要求。金属件表面经酸洗、磷化、静电喷 塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落（**提供“粉末涂粉（塑粉）”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。 | 组 | 680.00/组 |
|  | 单节文件柜 | 850\*390\*380mm | 1.整体采用0.6mm冷轧钢带拉手带钥匙锁。 | 节 | 180.00/节 |
|  | 档案柜 | 850\*390\*440mm | 1.整体采用0.6mm冷轧钢带拉手带钥匙锁，内带一层横隔板上下净空165mm。 | 节 | 260.00/节 |
|  | 文件柜 | 850\*390\*1800mm | 1.采用不小于0.6mm冷扎钢板。2.拉手：采用钢制冲压锁扣拉手。 | 组 | 520.00/组 |
|  | 资料柜 | 850\*390\*1800mm | 1.整体采用0.6mm冷轧钢板，内4件层板。左右整体普通玻璃门。 | 组 | 840.00/组 |
|  | 储物柜 | 900\*400\*1800mm | 1.整体0.6冷轧钢带钥匙锁。 | 组 | 940.00/组 |
|  | 茶几 | 1200\*600\*450mm | 1.基材：选用优质E1级中密度纤维板。▲2.水性油漆：（**提供“水性油漆”带CMA的第三方检测报告影印件**）3.五金：选用优质五金配件。4.饰面材料：双面贴天然胡桃木皮5.封边：使用优质的实木封边 | 张 | 363.00/张 |
|  | 对坐屏风桌 | 1200\*600\*750mm | 1.结构：下层三抽屉、活动三抽柜带滑轮；桌上配铝合金屏风，过线孔；美观无安全隐。2.基材：≥25mm厚E1级实木颗粒板其他15mm厚E1级实木颗粒板； 3.家具五金标件，符合：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。  | 张 | 850.00/张 |
|  | 办公桌 | 1800\*1100\*760mm | 1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用优质胡桃木皮饰面，纹理清晰自然。 2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺(高耐磨性)或 环保聚酯漆，部分产品采用金属漆面板。 3.基材多为 E1级高密度纤维板。 | 张 | 1730.00/张 |
|  | 办公桌 | 1600\*1040\*760mm | 1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用优质胡桃木皮饰面，纹理清晰自然。 2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺(高耐磨性)或 环保聚酯漆，部分产品采用金属漆面板。 3.基材多为 E1级高密度纤维板。 | 张 | 1500.00/张 |
|  | 办公桌 | 1400\*700\*760mm | 1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用优质胡桃木皮饰面，纹理清晰自然。 2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺(高耐磨性)或 环保聚酯漆，部分产品采用金属漆面板。 3.基材多为 E1级高密度纤维板。 | 张 | 800.00/张 |
|  | 办公桌 | 1200\*600\*760mm | 1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用优质胡桃木皮饰面，纹理清晰自然。 2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺(高耐磨性)或 环保聚酯漆，部分产品采用金属漆面板。 3.基材多为 E1级高密度纤维板。  | 张 | 630.00/张 |
|  | 条桌（有抽屉） | 1200\*400\*760mm | 1.基材：台面及侧板≥25mm厚E0级实木颗粒板其他15mm厚E0级实木颗粒板。2.封边：采用PVC封边。3.家具五金标件：优质五金件。 | 张 | 324.00/张 |
|  | 条桌（无抽屉） | 1200\*300\*760mm | ▲1.基材：采用E1级中密度纤维板符合：GB/T11718-2021中密度纤维板标准。（**提供“中密度纤维板”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件**）；贴面材料：三聚氰胺纸饰面符合GB/T 28995-2022检测标准。▲2.PVC封边条符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》塑料封边条外观无缺陷、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，塑料封边条-耐磨性30r后无露底现象（**提供“PVC封边条”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件**）。▲3.三合一连接件，符合力学性能（**提供“三合一连接件”具带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。 | 张 | 230.00/张 |
|  | 主机托 | 262\*470\*140mm | 1.基材：采用环保E0级三聚氰氨刨花板,符合国家标准。2.封边：选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。3.配件：采用三合一五金配件。  | 个 | 55.00/个 |
|  | 网棉椅 | 常规 | ▲1.软包面料：软包件外观符合标准GB/T3324-2017要求：包覆的面料拼接对称图案应完整;同一部位绒面料的绒毛方向应一致;无明显色差；包覆的面料应无划痕、色污、油污、起毛、起球；软面包覆表面应:1)平服饱满、松紧均匀，无明显皱折;2)有对称工艺性皱折应匀称、层次分明；软面嵌线应:1)圆滑挺直;2)圆角处对称;3)无明显浮线、明显跳针或外露线头；外漏泡钉:1)排列应整齐，间距基本相等;2)无泡钉明显敲扁或脱漆；缝纫线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶（**提供“网布”带CMA的第三方检测报告影印件**）。▲2.海绵：海绵的回弹率≥52%，拉伸强度≥120KPa，75%压缩永久变形≤2.9，撕裂强度≥2.8N/cm（**提供“海绵”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件**）；3.实木框架及脚架：GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，木材含水率8-13%。 4.脚架：1.3mm钢材精抛电镀28mm直径脚架。▲5.办公椅符合检测类别包含但不限于：着地平稳性、金属件外观性能要求、软包件外观性能要求、塑料件外观性能要求、结构安全、人造板部件甲醛释放量、纺织面料可分解芳香胺、金属喷漆(塑)涂层硬度、金属喷漆(塑) 涂层冲击强度、金属喷漆 (塑)涂层耐腐蚀、纺织面料耐干摩擦、纺织面料耐湿摩擦、纺织面料pH值、椅凳类稳定性检测合格（**提供“办公椅”带CMA的第三方检测报告影印件**）。 | 个 | 180.00/个 |
|  | 可升降圆椅（有靠背） | 常规 | ▲1.椅面：采用优质西皮，**提供“西皮”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件**）。2.气杆吧盘：电镀汽动杆，电镀五星脚。 | 把 | 260.00/把 |
|  | 可升降圆椅 | 常规 | 1.椅面：采用优质西皮。 2.气杆吧盘：电镀汽动杆，电镀五星脚。 | 把 | 180.00/把 |
|  | 折叠椅 | 常规 | 1.背筐：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型，稳固牢靠。2.坐垫：座垫采用美标定型海绵，舒适透气特网。3.架子：T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳。 | 把 | 353.00/把 |
|  | 皮面椅 | 400\*460\*900mm | 1.椅架，座椅框架结构采用橡胶木实木。 2.内板：根据人体工程学原理设计而成，连体座靠采用8层1.5cm夹板压制成型板为12cm，承重力达200KG，经防腐防虫化学处理。3.海绵：采用高密度、回弹性强、不变形、软硬适中坐感舒适的成型海绵。4.面料：优质加厚西皮。 5.油漆：经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。 | 把 | 150.00/把 |
|  | 实木椅 | 400\*400\*860mm | ▲1.基材：采用橡胶木，符合 GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，木制件外观要求外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm(特殊设计要求除外)，应无贯通裂纹，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。（**提供“橡胶木”带CMA的第三方检测报告影印件**）。2.油漆：使用环保型油漆，安全环保。 | 张 | 170.00/张 |
|  | 转椅 | 常规 | 1.背筐：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型，稳固牢靠。2.坐垫：座垫采用美标定型海绵，舒适透气特网。3.架子：T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳。 | 把 | 280.00/把 |
|  | 沙发 | 2000\*750\*800mm（±20） | 1.面材：采用优质西皮，家具用皮革标准无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。2.衬板：衬板符合甲醛释放量符合标准。3.软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定，甲醛含量符合标准。4.实木框架及脚架：GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，木材含水率8-13%。 | 张 | 1800.00/张 |
|  | 单人位沙发 | 920\*750\*820mm（±20） | 1.面材：采用优质西皮。2.衬板： 衬板符合甲醛释放量符合标准。3.海绵：软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定，甲醛含量符合标准。4.实木框架及脚架：GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，木材含水率8-13%。 | 张 | 900.00/张 |
|  | 电脑桌 | 常规 | ▲1.桌面基材：采用≥25mm的E0级实木颗粒板，符合GB/15102-2017、GB/T 39600-2021标准。（**提供“E0级 25mm 厚实木颗粒板”带CMA的第三方检测报告影印件**）。▲2．贴面材料：采用三聚氰胺纸饰面。（**提供“三聚氰胺纸”带CMA的第三方检测报告影印件**）。3.封边条符合选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。4.家具五金标件：优质五金件。  | 张 | 240.00/张 |

**★备注：以上家具的颜色可根据医院需求调整。**

**四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7.本项目不接受联合体参加比选。

**★五、商务要求**

1.交货时间：接到医院通知之日起15个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。

2.交货及安装地点：大邑县人民医院。

3.付款方法和条件：家具安装完成后，由成交供应商提供安装的家具及费用清单，经医院验收合格，成交供应商需向医院提供正式纳税发票后，医院在30日内将款项支付给成交供应商，结算时间可按每次或每月据实结算。

4.安装调试及运输：成交供应商负责家具的运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5.质保期：自产品验收合格起两年，质保期内若非人为原因造成的产品损坏，均由成交供应商进行质保；验收合格后一年内出现产品及安装引起的质量问题需更换整体产品（不含因使用不当或人为损坏），比选人不再单独支付任何费用。**（提供承诺函）**

6.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

**六、 综合评分明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\* 30%\*100注：报价为单价汇总报价。 |
| 2 | 技术参数 | 18分 | 供应商针对响应文件“技术及功能要求”对应的重要性参数条款（重要性参数条款指标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计18条，完全满足得18分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止。）注：①比选文件“重要性参数条款指标注“▲”的条款”需提供参数中相应的证明材料进行佐证的，若提供的材料不能完全满足或未提供的按上述条款进行扣分。②中标人在履约交货时，如有产品存在提供虚假承诺或虚假材料谋取中标的，采购人有权终止采购合同。 |
| 3 | 售后服务方案 | 14分 | 1、投标人提供为本项目拟定针对本项目售后服务方案，包括但不限于以下内容:①提供售后团队或机构(提供营业执照和售后服务协议（合同）证明材料)， ②提供不少于3名售后服务专职人员及售后服务联系电话，③售后服务响应时间（提供承诺函），④售后服务保障措施，⑤备品备件，⑥后续服务费用等内容进行综合评分。项目售后服务方案完整的得12分，每有一项缺项扣2分，内容存在错误或缺陷的每有一处扣1分。注∶ 内容存在错误或缺陷是指内容脱离项目实际情况或不符合项目特点或内容存在逻辑错误或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。2、投标人具有国家认可的专业认证机构颁发的有效期内服务能力符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》得2分，适用的包含但不限于：文件柜、资料柜、茶几、办公桌椅、等候椅、医用家具，得2分，未提供不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 10分 | 投标人提供项目实施方案，至少包含：①人员配置及职责分工，②进度计划及保障措施，③安装调试方案，④安全文明施工措施、⑤应急方案。以上内容符合项目实际情况、完全响应采购要求、能够保障项目顺利实施的得10分，每缺漏一项扣2分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。注：内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目无关、仅有框架或标题、适用的标准错误中任意一种情形。 |
| 5 | 履约经验 | 12分 | 投标人提供2022年1月至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 2分，最多得12分。（说明：提供合同证明复印件并加盖投标公司鲜章，未提供不得分）。 |
| 6 | 投标人综合实力 | 16分 | 1、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的质量管理体系认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌椅、储物柜、资料柜、等候椅、沙发、钢木医用家具的设计、生产、销售及售后，得2分，未提供不得分。2、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的健康产品认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、茶几、等候椅，得2分，未提供不得分。3、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发中国环保产品认证证书，认证内容包括：木制办公家具、金属公共场所家具、木制医用家具、钢制柜（包括架）、沙发，得2分，未提供不得分。 4、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的绿色供应链评价证书的，得2分，未提供不得分。5、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的家具产品质量安全认证证书，认证范围包含但不限于：金属家具、木家具（人造板家具）、软体家具，得2分，未提供不得分。 6、投标人或投标产品生产厂商具有有效期内的国家安全生产监督行政主管部门颁发或监制的安全生产标准化证书，得2分，未提供不得分。7、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的企业履约能力评价认证证书，认证范围包含但不限于：办公椅、沙发、茶几、电脑桌、钢制衣柜、等候椅的设计、生产、销售和服务，得2分，未提供不得分。8、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的CTS CICC S03-2019品质验证认证证书，认证范围包含但不限于：办公椅、沙发、钢制衣柜、等候椅的设计、生产、销售及售后服务，得2分，未提供不得分。（说明：1、提供有效证书复印件。2、认证范围或适用范围可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定属于上述范畴方能得分。） |